TEST CASE 2

INPUT:

KE6302

MNL-TPE

180

1

OUTPUT:

MNL-TPE 180.0

MNL-TPE 180.0 KE6302

REMOVE\_SPACES:

YES

CASE\_SENSITIVE:

NO

MARK:

1.0